R L C ωo = 1√LC fo Q = ω^oLR Ω H F rad/s Hz = 1R √ L C 60 .05 3 · 10−7 8 · 103 1300 ∼ 6.8 60 0.1 3 · 10−7 6 · 103 920 ∼ 9.6 60 0.1 1.5 · 10−7 8 · 103 1300 ∼ 13.6 100 0.1 1.5 · 10−7 8 · 103 1300 ∼ 8.2 ↖ Current reduced